|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE ADI:** | **Belediye Hizmetleri Projesi I** | | | | | |  | | |
| **İŞİN ADI:** | **Şanlıurfa (Birecik) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi (AFD ŞUSKI W3)** | | | | | |  | | |
| **ZEYİLNAME NO. 1** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |
| Bu zeyilnamenin hükümleri, İhale Dokümanındaki hükümlerin, İdarenin, şartların değişmesi veya ilave bilgi bildirimi veya teklifçilerin yazı ile ilettiği soruların yanıtlanması çerçevesinde, İhale Dokümanının bazı hükümlerinin tadil edilmesi veya değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır. İhale Dokümanı aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmiştir: | | | | | | | | | | |
| **Değişiklik No.** | | **İlgili İhale Dokümanı** | | **İlgili Madde** | **Orijinal İhale Dokümanındaki Madde** | **Değiştirilmiş Madde** | | |
| **1** | | 4. Birim Fiyat Teklif Cetveli | | 'İş Kalemi No: BİRECİK.AAT.İNŞ.09 |  | Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki diğer tüm iş kalemleri değiştirilmeden korunacaktır. | | |
| **2** | | 5. Proje ve Raporlar | | Ekipman Föyleri, Dekantör Bilgi Föyü |  |  | | |
| **3** | | AAT İnşaat Özel Şartnamesi | | Madde 32 | Sözleşme süresince, Yüklenici 2022 model, dizel, otomatik vites, klimalı, dört kapılı, en az 1600 cc ve en az 110 hp özelliklerinde 4 aracı, şoför hariç olmak üzere ve tüm vergi ve bakım giderlerini karşılayacak şekilde İşverene sağlayacaktır. Aracın yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır. | Yüklenici; İşveren tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatının, sözleşme süresi boyunca, çalışma alanına ulaşımını sağlamakla yükümlüdür. Kontrol Teşkilatı tarafından yerinde incelenmeden yapılan imalatlar, İşveren tarafından kabul edilmeyecektir. | | |
| **4** | | AAT İnşaat Özel Şartnamesi | | Madde 33 | Yüklenici Sözleşme dönemi boyunca İşverene, İ7 9. Nesil Generation K İntel işlemcili, 16 GB 3000 Mhz RTX 2080 256 bit, 1 TB SSD ve 7200 RPM HDD 1 TB özelliklerinde 4 (Dört) adet Laptop bilgisayar sağlayacaktır. | Yüklenici; İşveren tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatının, yapım işi kapsamında; proje, hakediş, raporlama vb. iş ve işlemleri yapması amacıyla, Kontrol Teşkilatına gerekli teknik altyapıyı hazırlayacaktır, sunacaktır. | | |
| **5** | | Birim Fiyat Tarifleri | | 'İş Kalemi No: BİRECİK.AAT.İNŞ.49 | Projesine göre gerekli her çeşit inşaat imalatının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Birim Fiyat Tarifleri Kitabı ile İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabı’nda yer alan tariflerine uygun olarak yapılması, idarece verilen peyzaj projesinde gösterilen esaslara uygun olarak çim ve çiçeklik sahalarının tanzimi için gerekli olan ve idarece kabul edilecek kalitede toprak, kum, çim tohumu, çiçek fidesi, gübre, araç, gereç, makine, ekipman ve malzemenin iş başında her türlü taşıma dahil temini, zeminin 20-25 cm derinlikte bellenmesi, çapalanması, tırmıklanması, taş, kök ve yabancı maddelerden ayrıştırılması, ayrıştırılan yabancı maddelerin idarenin veya ilgili yerel yönetimler tarafından gösterilen depoya taşınması, gübrenin elenmesi ve serilip bastırılması, tohumun ekilmesi, ve işletme süresinin sonuna kadar sulanması, alüminyum folyo serilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, araç, gereç, makine, teçhizat giderleri, her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 (bir) dekar çim ve çiçeklik sahaların tanziminin yapılmasıdır. | Projesine göre gerekli her çeşit inşaat imalatının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Birim Fiyat Tarifleri Kitabı ile İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabı’nda yer alan tariflerine uygun olarak yapılması, idarece verilen peyzaj projesinde gösterilen esaslara uygun olarak çim ve çiçeklik sahalarının tanzimi için gerekli olan ve idarece kabul edilecek kalitede toprak, kum, çim tohumu, çiçek fidesi, gübre, araç, gereç, makine, ekipman ve malzemenin iş başında her türlü taşıma dahil temini, zeminin 20-25 cm derinlikte bellenmesi, çapalanması, tırmıklanması, taş, kök ve yabancı maddelerden ayrıştırılması, ayrıştırılan yabancı maddelerin idarenin veya ilgili yerel yönetimler tarafından gösterilen depoya taşınması, gübrenin elenmesi ve serilip bastırılması, tohumun ekilmesi, otomatik sulama sisteminin kurularak proje müdürüne onaylatılması ve işletme süresinin sonuna kadar sulanması, alüminyum folyo serilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, araç, gereç, makine, teçhizat giderleri, her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 (bir) dekar çim ve çiçeklik sahaların tanziminin yapılmasıdır. | | |
| **6** | | Teklif İsteme Dokümanı | | 'Bölüm III: Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Form FIN 3.2  Açıklamalar | 2. Ortalama yıllık ciro (sadece inşaat) Bölüm III'te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) belirtilen yıllar boyunca devam eden veya tamamlanan işler için alınan onaylı ödemelerin toplamının aynı yıl sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Yıllık cirolar (yalnızca inşaat), Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış belgeler (Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanan faturalar ve hakediş belgeleri eklenmelidir) ile doğrulanacaktır. | 2. Ortalama yıllık ciro (sadece inşaat) Bölüm III'te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) belirtilen yıllar boyunca devam eden veya tamamlanan işler için alınan onaylı ödemelerin toplamının aynı yıl sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Yıllık cirolar (yalnızca inşaat), Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış belgeler (Serbest/Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanan faturalar ve hakediş belgeleri eklenmelidir) ile doğrulanacaktır. | | |
|  | | ŞUSKİ GM 🇹🇷 (@suskigm) | Twitter | |  |  | AFD_embleme_horizontale_designation_RVB | | |
|  | |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |